

**Характеристики герметика Fenzi для первичной герметизации стеклопакетов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цвет** | Черный |
| **Консистенция** | Твердый |
| **Плотность (20 °С) DIN 53217, г/см3** | 1,08 ± 0.03 |
| **Рабочая температура, °С** | + 120-150 |
| **Условия хранения** | 12 месяцев в сухом и хорошо проветриваемом помещении |

**Упаковка:**

* 7 кг - 190 мм в диаметре.

**Для профессиональной консультации по условиям отгрузки, ассортименту и стоимости комплектующих для переработки стекла обращайтесь к менеджерам Sibglass Trade.**

**Контакты отдела продаж направления «Комплектующие» в Красноярске:**

Кора Ирина Валерьевна, руководитель направления,  
тел.: (391) 278-77-77 (доб. 110), моб. +7 983 169-54-86  
e-mail: [kora@sibglass.ru](mailto:kora@sibglass.ru)

Попенов Дмитрий Иванович, менеджер группы снабжения,  
тел.: (391) 278-77-77 (доб. 111), моб. +7 983 169-54-92  
e-mail: [popenov@sibglass.ru](mailto:popenov@sibglass.ru)